**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“Elektrisko virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Iekārtu instrukcija latviešu valodā
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.****p.****k.** | **Preces****nosaukums** | **Preces apraksts**  | **Skaits** | **Attēls**  | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību | **EUR\*** par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā plīts ЭП-6ЖШ-01 vai analoga | Elektriskā plīts ar cepeškrāsni. Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējošā tērauda. Čuguna sildvirsmas - 6.Papildus aprīkojums: 2 nerūsējošā tērauda paplātes ( 530x475x40; 530x475x65) un reste. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda.Izmēri: 1475x897x860 mmElektriskā jauda: 22.6 kWSildvirsmu skaits: 6 gab.Vienas sildvirsmas izmēri: 295x417 mmVienas sildvirsmas jauda: 4,8 kWKopēja sildvirsmas platība: 0,72 m2. Maks. sildvirsmas temperatūra: 480°CSildvirsmas sasilšanas laiks ne vairāk 30 min.Cepeškrāsns jauda: 4.8 kWCepeškrāsns temperatūras diapazons: 20-270°C.Cepeškrāsns sasilšanas laiks līdz 240°C ne vairāk 30 min. | 1 | ElektriskÄ plÄ«ts ar standarta cepeÅ¡krÄsni Abat Ð­Ð-6ÐÐ¨ | 28. pirmsskolas izglītības iestāde, Liepājas iela 37 |  |  |
|  | Planetārais mikserisMPM40 vai analogs | Tehniskie dati:

|  |
| --- |
|  Tilpums: 40 L Korpuss no metāla, tilpne no nerūsējošā tērauda,3 ātrumi ( 80-160-310apgr./min)Jauda-1,5 kW, 230VGabarītizmēri: 630/620/1011 mm., 150kg |

 | 1 |  | Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9 |  |  |
|  | Ledusskapis Deluxe R 600 GN vai analogs | Tilpums: 600 L (537L) Plaukti: 3Plaukta izmēri: 530 mm / 650 mm (2/1 GN)Gabarītizmēri: 680/810/2000 mm, 135kg Jauda: 300 W(230 V)Digital temperature control (DIXELL )    Durvju skaits: 1    Korpuss un iekšēja kamera: nerūsējošais tērauds    Kompresors R 134a /CFC free     Dzesēšana ar gaisu, automātiska atkausēšana     LED iekšējais apgaismojums      Sienas ( izolācijas ) biezums 60 mm    Temperatūras režīms :  + 2oC - +8 oC       | 1 | Картинки по запросу "Ledusskapis Deluxe R 600 GN"" | 3. pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles iela 8 |  |  |
|  | Ledusskapis  232125Hendi vai analogs |  Durvju skaits: 2 (1 kamera) 3 plaukti  kompressors R 134a Temperatūras režīms : +1 oC +10 oC Jauda: 570 W (230 V) Tilpums: 1400 L Gabarītizmēri: 1420x800x2050mm Korpuss un iekšēja kamera : nerūsējošais tērauds  Svars: 120 kg | 1 |  | 7. pirmsskolas izglītības iestāde, Tartu iela 8 |  |  |
|  | Saldētava DGD AF07ISOMBTPS vai analogs | Saldētava ar 5 plauktiem-režģiem. Nerūsējošā tērauda konstrukcija AISI 304 iekšējā un ārējā apdare. Darba temperatūru: no -18°C līdz-22°C. Digitālā temperatūras kontrole un displejs. Iekšējais LED apgaismojums. Piespiedu gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās vides temperatūras: max +38°C un gaisa mitruma: max.60%.Slēdzamas durvis. Izolācijas slāņa biezums 60mm. Automātiskā atkausēšana. Uz kopējās platformas uzmontēts kompresors, kondensators un iztvaikotājs, kas nodrošina to vieglo demontāžu un apkopi. Galvanizēta apakšsiena un aizmugures siena. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda.Komplektā:5 plaukti-režgiTilpums: 650 - 700LIzmērs: (GxDzxA): 750mm x 835mm x 2040mmPieslēgums: 220 Jauda, kW: 0.75 Temperatūras diapazons, °C: no -18 līdz -22  | 1 | http://www.pvd.lv/jpg2/GN650TN.jpg | 32. pirmsskolas izglītības iestāde, Malu iela 7 |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs: V.Losevs