**2.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Zāles pļāvēju, trimmeru, krūmgriežu un citas teritorijas uzkopšanas tehnikas piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”**

| **N.****p.****k.** | **Preces****nosaukums** | **Preces apraksts**  | **Skaits** | **Attēls**  | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību | **EUR\*** par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zāles trimmeris** **ER2550 LH vai analogs** | Zāles trimmeris ar benzīna motoru;ar plecu jostu (komplektācijā ietilps auklas spole),pļaušanas veids – aukla;roktura veids – cilpa;jauda – 0,75 kW;degvielas tvertnes tilpums - 0,55L;automātisks apturēšanas slēdzis;svars - ne vairāk kā 5kg | 1 | C:\Users\14pii\Desktop\42ba0e2926c6bd1be658b29d81c66962.jpg | 14.pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības iela 36A |  |  |
|  | **Elektriskais zāles pļāvējs Makita ELM 3720 vai analogs** | Jauda: 1400 WPļaušanas joslas platums: 37 cmMinimālais pļaušanas augstums: 20 mmMaksimālais pļaušanas augstums: 55 mmPļaušanas augstuma pakāpes: 3Savācēja kastes tilpums: 40Priekšējā riteņa diametrs - 14 cm Aizmugurējā riteņa diametrs - 18 cmProdukta izmēri (GxPxA): 1330 x 380 x 1120 mm | 2 | Elektriskais zāles pļāvējs Makita ELM3720 cena un informācija | Zāles pļāvēji | 220.lv | 17.pirmsskolas izglītības iestāde, Stadiona iela 618.pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 5 |  |  |
|  | **Elektriskais zāles trimmeris Bosch ART 35, vai analogs** | Dzinēja jauda 600 WGriešanas diametrs (griešanas diegs) 35 cmGriešanas sistēma: griešanas diega padeves spoleGriešanas ātrums: 8.000 apgr. /minSvars 4,6 kg | 2 | __alt__ | 18.pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 526.pirmsskolas izglītības iestāde, Šaurā iela 20 |  |  |
|  | **Elektriskais zāles pļāvējs** | Zālēs pļāvēja tips - stumjams,Pļaušanas platums – 40-50 cm,Pļaušanas augstums regulējams no 20 mm līdz 70 mm,Ar zāles savācēju – 40 l,Ieteicamā pļaušanas platība – 600-700 m2Svars – līdz 15 kgSpriegums – 240 VJauda – 1600 W | 1 | el plaujmasina.jpg | 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66 |  |  |
|  | **Benzīna zāles trimmeris** | Svars – 5-7 kgJauda – 1400 WEnerģijas avots – benzīnsar auklas padeves sistēmuapgriezieni minūtē – 9500motora veids – benzīna 2-taktuAprīkots: ar trimera spoli, zāles asmeni,ar stiprinājuma siksnu,degvielas sūknīti,augu aizsargu | 1 | trimmeris.jpg | 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66 |  |  |
|  | **Elektriskais zāles pļāvējs ar pagarinātāju** | * elektriskais zāles pļāvējs ar funkcijām: pļaušana, savākšana, pļaušana ar mulčēšanu;
* ar savācēj tvertni ar uzpildes līmeņa rādītāju;
* var regulēt pļaušanas augstumu;
* pļaušanas platums ne mazāk par 46 cm;
* pagarinātājs 50m

 - spriegums – 240 V* jauda ne mazāka, kā 1500 W
 | 1 | Benzīna zāles pļāvējs AL-KO Classic 4.66SP-A, pašgājējs, 46 cm - Ksenukai.lv | 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 |  |  |
|  | **elektriskās dzīvžoga šķēres Bosh AHS 45-16 vai analogs**  | ;Jauda: 420 W. Griešanas garums: 450mm.Attālums starp asmeņiem: 16mm. Asmeņu kustību biežums tukšgaitā: 3400/min. Svars: līdz 2.6 kg.  | 1 |  | 26.pirmsskolas izglītības iestāde, Šaurā iela 20 |  |  |
|  | **Zāles pļāvējs** |

|  |  |
| --- | --- |
| Akumulatora sistēma | AK sistēma |
| Akumulators | AK20 vai AK30 |
| Lādētājs | AL101 |
| Pļaušanas platums, cm | 33 |
| Pļaušanas augstums, mm | 25-65 |
| Zāles savācējgrozs, l | 30 |
| Nominālā jauda, W | 36 |
| Darba apgriezieni, apgr./min | 3.400 |
| Skaņas spiediena līmenis, dB(A) | 87.9 |
| Skaņas jaudas līmenis, dB(A) | 89 |
| Svars, kg | 14 |
| Garantētais trokšņa jaudas līmenis LWA, (dB[A]) | 89 |
|  |  |
|  |  |
| Darbības diapazons ar akumulatoru AK 20 līdz, m² | 250 |
| Darbības diapazons ar akumulatoru AK 30 līdz, m² | 300 |

 | 1 | rma 235 | 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104A |  |  |
|  | **Benzīna zāles pļāvējs** | Manevrēt spējīgs ar benzīnu darbināms zāles pļāvējs ar 51 cm pļaušanas platumu vidēji lielām un lielām zālāju platībām. Centrālā pļaušanas augstuma regulēšana, nolaižams rokturis, kā arī 1 ātruma riteņu piedziņa ērtai strādāšanai. Iekļauts 55 litrus liels zāles savācējgrozs.Pļaušanas platums – 51cm. Cilindra tilpums – 150cm³.Garantētais trokšna jaudas līmenis – 98dB. Darba apgriezieni – 2800apgr./min.Zālāja platībām – līdz 1800m². Pļaušanas augstums – 25-75mm. Nominālā jauda – 2.2kW/3.0ZS. Zāles savācējrozs – 55L. Svars – ne vairāk kā 28kg | 1 | RM_253_T.jpg | Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9 |  |  |
|  | **Benzīna zāles trimmeris Husgvarna 543 RS vai analogs** | * Cilindra darba tilpums: **40.1 сm³**
* Izejas jauda: **1.5 kW**
* Svars: līdz **7.4 kg**
* OEM Trimmera spole: **T35 M12**
* Cilindra darba tilpums: 40.1 сm³
* Maksimālās apgriezienu skaits: 9000 apgr./min.
* Tukšgaitas apgriezieni: 3000 apgr./min.
* Degvielas tvertnes tilpums: 0.75 l
* Reduktora leņķis: 30 °
* Caurules garums: 1483 mm
* Caurules diametrs: 28.05 mm
* OEM Zāles asmens: Multi 275-4
* OEM Uzkabe: Standarta dubultā uzkabe
* Skaņas līmenis (LWA): 118 dB(A)
* Cenā iekļauts: [Trimmera spole T35](https://www.husqvarna.com/lv/piederumi-un-detalas/trimmera-spoles/trimmera-spole-t35/578446401/)
* Cenā iekļauts: [Zāles asmens, 4 zobu](https://www.husqvarna.com/lv/piederumi-un-detalas/zales-nazi/zales-asmens-4-zobu/578444701/)
 | 1 |  | Stropu pamatskola attīstības centrs, Abavas iela 1 |  |  |
|  | **Benzīna zāles pļāvējs Huskvarna LC 151 C vai analogs** | Dzinēja nosaukums: HS 166A vai analogsLietderīgā jauda: 2,7 kW Apgriezieni minūtē: 2800 apgr./minMotora dzesēšana: gaisaPļaušanas metodes: savākšana, sānu izvadīšanaPļaušanas platums: 51 cm Pļaušanas augstuma regulēšana: 7 pozīcijasPļaušanas augstuma regulēšana: centrālāPļaušanas augstums: 25-75 mmSavācēja kastes tilpums: 65 litriRoktura augstuma regulēšana: 2 pozīcijasRiteņa gultnis, priekšējais/aizmugurējaisRiteņa izmērs priekšējais/aizmugurējais: 203 mm Garenbāze: 66 cmSvars: līdz 30,3 kgPļaušanas klāja materiāls: tēraudaSkaņas līmenis: 86 dB(A) | 1 |  | Stropu pamatskola attīstības centrs, Abavas iela 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kopā:** |  |

Bottom of Form