2. pielikums

TIRGUS IZPĒTE

publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

**„ Apdares materiālu piegāde Daugavpils**

**7. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. D7.PII2016/3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. p.k.** | **Preces nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Pretendenta piedāvātais ražotājs, nosaukums** | **Vienība** | **Cena par vienību**  **bez PVN** |
| 1. | Linolejs | Platums - 3m  Pretnodiluma slānis – 0.55mm  Biezums- 2.00mm  Trieciena skaņas samazināšana(ISO 717-2) – 10dB  Komerciālais  Krāsu saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 2. | Grīdas klājuma līme | Bāze- akrilāts  Konsistence- stabila pasta  Cietēšanas process- fiziskā izžūšana  Blīvums- 1.45g/ml  Temperatūras noturība- 20°C- 80°C  Salīmēšanas spēks -1.66 N/mm²  Sausnes saturs 77Patēriņš- g/m² |  |  |  |
| 3. | Grīdlīstes | Garums - 2.5 m  Materiāls- plastmasa  Toni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 4. | Savienojums grīdlīstēm | Materiāls- plastmasa  Toni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 5. | Noslēgums grīdlīstēm | Materiāls- plastmasa  Kreisais, labais  Toni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 6. | Iekšējais stūris grīdlīstēm | Materiāls- plastmasa  Toni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 7. | Ārējais stūris grīdlīstēm | Materiāls- plastmasa  Toni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 8. | Tapetes | Platums-1.06 m  Garums- 10 m  Materiāls- vinils  Vienkrāsainas  Krāsu saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |