2. pielikums

TIRGUS IZPĒTE

publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

**„ Apdares materiālu piegāde Daugavpils**

**7. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. D7.PII2016/3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. p.k.** | **Preces nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Pretendenta piedāvātais ražotājs, nosaukums** | **Vienība** | **Cena par vienību** **bez PVN** |
| 1. | Linolejs  | Platums - 3mPretnodiluma slānis – 0.55mmBiezums- 2.00mmTrieciena skaņas samazināšana(ISO 717-2) – 10dBKomerciālaisKrāsu saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 2. | Grīdas klājuma līme | Bāze- akrilātsKonsistence- stabila pasta Cietēšanas process- fiziskā izžūšanaBlīvums- 1.45g/mlTemperatūras noturība- 20°C- 80°CSalīmēšanas spēks -1.66 N/mm²Sausnes saturs 77Patēriņš- g/m² |  |  |  |
| 3. | Grīdlīstes  | Garums - 2.5 mMateriāls- plastmasaToni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 4. | Savienojums grīdlīstēm | Materiāls- plastmasaToni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 5. | Noslēgums grīdlīstēm | Materiāls- plastmasaKreisais, labaisToni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 6. | Iekšējais stūris grīdlīstēm | Materiāls- plastmasaToni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 7. | Ārējais stūris grīdlīstēm | Materiāls- plastmasaToni saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |
| 8. | Tapetes | Platums-1.06 mGarums- 10 mMateriāls- vinilsVienkrāsainasKrāsu saskaņot ar pasūtītāju |  |  |  |